МКС **33.100**

|  |  |
| --- | --- |
| **ИЗМЕНЕНИЕ № 2** | **СТБ 1962-2012** |
|  | **УСЛУГИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ**  **Нормы и методы контроля** |
|  | **ПАСЛУГI ПЕРЕДАЧЫ ДАНЫХ. ПАТРАБАВАННI ДА ЯКОСЦI**  **Нормы i метады кантролю** |

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дата введения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Раздел 2. Заменить первое предложения на следующее:

«В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА) и иные документы, принятые в Республике Беларусь:»;

дополнить нормативной ссылкой:

«ТКП 301-2011 (02140) Правила технической эксплуатации пассивных оптических сетей».

Раздел 3. Ввести определения:

«**3.24 сеть Интернет***; Интернет***:** - Совокупность взаимосвязанных международных сетей передачи данных, основанных на использовании стека протоколов ТСР/IР и использующих единое адресное пространство.

**3.25 линейный участок сети передачи данных:** - участок между интерфейсом (или всеми интерфейсами) станционного оборудования оператора электросвязи, оказывающего услугу (или всеми услугами) передачи данных, и абонентским интерфейсом (или всеми абонентскими интерфейсами) абонентского оборудования.

Примечание – Примером линейного участка для сетей PON является участок, включающий станционный, магистральный, распределительный и абонентский участки и оборудование ONT (ТКП 301-2011).

**3.26 граница предоставления услуг передачи данных:** - местоположение точки физического соединения абонентского оборудования, которому предоставляется услуга передачи данных, с линейным участком сети передачи данных».

Пункт 5.1. Ввести новую услугу:

« - широкополосный доступ в сеть Интернет;».

Пункт 5.3. Заменить слова «ТНПА;» на «раздела 6;».

Пункт 5.8. Дополнить вторым предложением в следующей редакции:

«Измерения параметров качества основных услуг ПД проводить на границе предоставления услуг передачи данных.».

Пункт 6.3. Таблица 4. Наименование первого параметра качества основных услуг ПД изменить на следующую редакцию:

«1 Скорость передачи данных линейного участка сети передачи данных на физическом уровне модели взаимодействия открытых систем, кбит/с».