МКС **33.030**

|  |  |
| --- | --- |
| **ИЗМЕНЕНИЕ № 1** | **СТБ 2431-2015** |
|  | **УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ****Требования к качеству. Нормы и методы контроля** |
|  | **ПАСЛУГI ТЭЛЕФОННАЙ СУВЯЗI****Патрабаваннi да якасцi. Нормы i метады кантролю** |

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Дата введения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Раздел 2. Добавить нормативную ссылку;

«СТБ 1170-2014 Аппараты телефонные общего применения. Общие технические требования».

Пункт 6.1.1. Добавить второе предложение:

«Показатели и параметры качества услуг телефонной связи оцениваются путем выполнения измерений между интерфейсами подключения (FXS, FastEthernet) абонентского оборудования к оконечному оборудованию оператора (ONT, ONU, DSL-модем, Ethernet-коммутатор, MSAN, цифровая АТС). Для измерения показателей и параметров качества при выполнении контрольных вызовов к указанным выше интерфейсам подключаются:

- контрольно-измерительные средства;

- телефонные аппараты (при субъективных методах оценки).».

Пункт 6.2.5. Добавить абзац после цифр «6.2.5»:

«При оценке качества передачи речи субъективными методами должны использоваться аппараты телефонные, отвечающие требованиям СТБ 1170.».

Библиография. Заменить ссылку «[3]» на:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «[3] | ITU-T RecommendationG.107 (06/2015) | Е-модель – вычислительная модель, используемая при планировании передачи». |

.

Директор ОАО «Гипросвязь» А.И.Караим

Начальник НИИЛ ТО НИИЦ

ОАО «Гипросвязь» А.И.Воронов

Старший научный сотрудник

НИИЛ ТО НИИЦ ОАО «Гипросвязь» Я.С.Язловецкий